如东县长山镇卫海村长兴线改造工程

编制说明

一、编制依据：

1、工程量清单编制依据:招标人提供的图纸；同时执行《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)、及《公路工程估算指标》（JTG/T3821-2018）、《公路工程概算定额》（JTG/T3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）、《公路工程机械台班定额》（JTG/T3833-2018）、人工工资单价执行苏交建〔2019〕22号《新编制办法及其定额》、税金按照交通运输部 2019 年第 26 号公告执行其它相应的补充规定和南通市现行的有关文件；

1. 材料价格按2024年第11期南通建设工程造价信息的指导价执行，缺项材料按《南通市工程造价信息》（市场信息版）的价格或市场询价计入；
2. 其它说明：
3. 树木迁移（暂估）(按胸径按20cm计）（运输按1km计）。
4. 圆管涵做法：DN600钢筋砼二级管、10cm\*90cm宽C15砼基础垫层。DN800钢筋砼二级管、10cm\*110cm宽C15砼基础垫层。
5. 草籽：按天堂草计。

4、停车让行标志：八边形，单柱、LED发光标志、太阳能供电

编制日期：2024年11月6日