**询 价 文 件**

**项目名称：如东县曹埠镇2025年跨岸村五位一体垃圾桶采购**

**采购人名称：如东县曹埠镇跨岸村股份经济合作社**

**采购代理机构名称：江苏诚嘉工程监理咨询有限公司**

**政府采购方式：询价采购**

**二O二五年一月**

**采购文件目录**

第一章询价采购公告…………………………………………2

第二章采购项目要求…………………………………………5

第三章投标须知 …………………………………………… 6

第四章投标文件格式 ………………………………………10

第五章附件 ………………………………………………… 11

**第一章 询价采购公告**

**项目概况**

如东县曹埠镇2025年跨岸村五位一体垃圾桶采购的潜在供应商在如东限额交易平台（网址见附件）获取采购文件，**并于2025年1月21日上午10时00分前**提交投标响应文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：/

项目名称：**如东县曹埠镇2025年跨岸村五位一体垃圾桶采购**

采购方式：√询价

最高限价：1.68万元

采购需求：具体要求详见招标文件“第二章 采购项目要求”，请仔细研究。

合同履约期限：20天（签订合同之日算起）。

本项目不接受联合体投标。

二、**投标供应商的资格要求：**（必须同时满足以下各项要求）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：无。

3.本项目特定资格要求：无

**三、获取采购文件**

时间：2025年1月15日至2025年1月21日上午10时00分（北京时间）。

地点：如东限额交易平台（项目投标方）的项目投标方业务系统进行网上报名。网址详见附件。

方式：由各投标人在如东限额交易平台（项目投标方）自行下载。

**四、响应文件提交**

截止时间：**2025年1月21日上午10时00分**（北京时间）

地点：投标人按照采购文件要求将投标文件上传至如东限额交易平台（网址见附件）。

**五、开启**

时间：**2025年1月21日上午10时00分**（北京时间）

地点：网上开评标系统。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1、签到及解密：**投标人必须进入会议室签到，并在投标截止时间后三十分钟内完成解密，如不能按时完成解密的，将退回其投标文件，不得再参加本项目的投标。（友情提醒：请各投标人在投标之前熟悉操作手册，及时安装好相关软件系统，并做好电脑环境检查，以免在投标时造成操作失误等现象无法投标 ）**

2、本工程投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，必须提供叁份使用系统打印出来（并加盖红色公章）的完整的投标文件交招标代理（投标文件份数：正本壹份，副本贰份）。

3、本项目投标人的资格审查采用资格后审方式，采购人不组织投标人对现场的集中踏勘，请各投标人自行踏勘现场。

4、本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“如东限额交易平台-项目投标方”参加开标会议并投标人解密，并根据需要使用聊天室与采购人进行现场互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程登录如东限额交易平台——“项目投标方”（网址见附件）。

**CA锁办理咨询电话：0513-81553618。**

**如有技术问题，请联系海洲新程区镇限额平台技术服务联系电话：0513-84800088。**

5、本项目采用远程不见面交易的模式，具体详见采购文件。

6.不见面开标的系统网址见附件。

7、特别注意：在投标截止时间后**三十分钟**内完成投标文件解密。

**八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1、采购人信息

名 称：如东县曹埠镇跨岸村股份经济合作社

地址：如东县曹埠镇

联系方式：18752826911

2、代理机构信息

名 称：江苏诚嘉工程监理咨询有限公司

地 址：如东县三元世纪城9-2

联系方式：18451033899

3、项目联系方式

项目联系人：沈炜

联系方式：18752826911

**第二章 采购项目要求**

1. **如东县曹埠镇2025年跨岸村五位一体垃圾桶采购采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 240L加厚有盖有轮 | 1、符合国家城镇建设行业CJ/T280-2020《塑料垃圾桶通用技术条件》标准要求。  2、型式：两轮移动式塑料垃圾桶，包括桶身、桶盖、铰链、手柄、滚轮及轮轴。  3、额定容积：240L（±1%）。  4、规格尺寸：L725\*L590\*1070(±5mm）（含桶盖高度）。不含盖高度980（±5mm）、与当地环卫车辆挂车相匹配）。  5、单桶净重量：≥10.7kg，盖子重量≥1.3kg，总重量：≥15.5kg（注：净重量只包含桶身，不包含桶盖重量、滚轮、轮轴、铰链等零部件重量。）  6、桶身及桶盖采用100%高密度聚乙烯（HDPE）原生料一次注模成型。  7、塑料垃圾桶表面光滑平整、色泽均匀、耐腐蚀且具有良好的冲击韧性。为了增加桶身牢度，垃圾桶四周檐口与桶身连接处设有不少于17条加强筋，垃圾桶桶体两侧采用凹凸设计。  8、桶身壁厚≥4.7mm、桶底厚≥5.2mm，桶口及加强筋壁厚≥6mm，桶盖厚≥3.5mm。  9、桶身及桶盖材料拉伸强度不小于20MPa；桶身及桶盖材料断裂伸长率不小于250%；邵氏硬度（D）不小于63。  10、塑料垃圾桶抗冷热性、抗冲击强度、等理化性能要符合行业标准，并且能够确保色彩艳丽，至少两年以上不褪色。  11、桶盖开启方式：手开式。为了增加垃圾桶盖子的强度，把手采用两插销分断式连接。把手与桶体连接处不少于8条加强筋；桶底配有不少于42颗防磨损钢钉。  12、轮轴：采用实心钢轴，表面经过电镀锌防腐处理，坚固耐用。垃圾桶底部穿轴处不少于6条加强筋。  13、滚轮由橡胶材质外轮、聚乙烯材质内轮的实心轮组成，直径Φ200mm，采用直接插入式、内置两个销钉的防盗结构，橡胶外轮厚度不小于30mm，承载力不小于150kg；  14、桶体前口与车辆提升机架配合吊桶处配有加强筋，提高运载能力。  15、垃圾桶标识：按甲方要求，印购买方提供的图案和字体。 | 100 | 只 | 其中红色、绿色、黑色、蓝色各25只 |

2.供货期：20日历天，中标人须按招标人的要求及时送达。

**如东县曹埠镇2025年跨岸村五位一体垃圾桶采购**，由成交供应商组织供货，且需根据实际数量在垃圾桶上印有白色字样的村名称和数量，如涉及到安全或质量问题由成交供应商全权负责。

3.付款条件

**所有货物供货至采购人指定地点安装调试完毕并通过采购人组织的验收合格后，一次性结清（开票结算）。**

4、质保及售后服务

4.1.所有产品必须是生产商原厂生产的正规渠道的全新正品，完全符合国家技术标准和国家质量检测标准，经成交供应商及采购人共同验收后方可使用。

4.2.成交供应商所供所有产品必须标识清晰，相关质保、合格证书齐全。

4.3.若成交供应商所提供货物不符合规范要求，成交供应商有义务按采购人要求进行更换。

4.4.本项目所有产品免费质保期2年，若国家行业规定高于本项目质保期的按国家行业规定执行。免费质保期内，所有非人为损坏的部件全部免费更换。接到用户服务要求及报修电话后24小时内响应并修复。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决产品问题的，一切所产生的费用和风险由成交供应商承担。

**第三章 投标须知**

**一 .说明**

1.本采购文件中所称的“采购人”为如东县曹埠镇跨岸村股份经济合作社，“投标人”为本项目的供应商，“询价小组”为本项目评标组织，“成交供应商”为本项目的中标供应商。

2.本采购文件仅适用于本次询价采购，解释权归采购人所有。

3.投标人不得在成交后将成交项目转包（或分包）给其它企业或自然人。

4.投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制采购文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其采购文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

5.无论是采购人根据需要主动对询价文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对询价文件做出澄清，采购人都将于提交投标文件截止时间前以补充通知的方式发布。当询价文件、询价文件的澄清、修改、补充通知等对同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人未及时关注招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

6. 开标程序：

(1）公布投标人名称；

(2）投标人解密其投标文件；

(3）采购人（采购代理机构）解密并导入投标文件；

(4）开标结束。

7.解密时间：同投标截止时间（投标人解密限定在开标截止时间后**三十分钟**内完成。）

8.评标委员会的组建：评标委员会构成：3人。

9.异议提出的时间：公示期内。

**二.投标人资格要求**

见本项目采购公告。

**三.询价采购程序及成交原则**

1.投标法定代表人或经营者或自然人或授权委托人在投标截止时间前按采购文件要求递交投标文件，参加本项目的投标报价。

2.询价小组根据采购文件要求对投标人进行资格性审查，审查主要内容包括：

（1）投标人或有关证明资料的完整性、真实性。资格性审查未通过的投标人作无效投标处理。

3.询价小组对投标人进行符合性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件的有效性和完整性；

（2）投标人和投标文件是否对采购文件作出实质性响应。符合性审查未通过的投标人作无效投标处理。

4.询价小组宣布合格投标人名单。合格投标人对投标项目作出的报价为有效投标报价。

**5.成交原则**

**询价小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则从合格投标人中确定成交供应商（投标人应在投标文件中一次性报出不得更改的价格）**。

如出现最低报价、质保、交货时间等均相同的情况，将由招标人在系统中抽签确定成交供应商。

6.成交供应商经公示无异议后，采购人向成交供应商签发《中标通知书》。

7.成交供应商按照《中标通知书》的规定与采购人签订采购合同。

**四.无效投标及废标情形**

1.符合下列情形之一者，投标人投标无效：

（1）投标人未按本采购文件要求提供投标文件，或投标文件未按要求密封、标记的；

（2）投标人资格证明文件不符合本采购文件要求的；

（3）投标文件未按本采购文件规定的格式制作的；

（4）投标文件未按本采购文件要求盖章及签署的；

（5）投标人提供虚假、伪造、过期资料的；

（6）报价资料漏项、字迹模糊，无法辩认的；

（7）投标单位书面投标文件中的报价高于本项目的最高限价的；

（8）投标文件提出了不能满足本采购文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（9）报价资料中有两个或两个以上报价的；

（10）投标人名称与投标文件不一致的；

（11）投标文件未对采购文件作出实质性响应的；

（12）投标文件违反法律、法规要求，或本采购文件中另有规定为无效投标情形的；

（13）不同投标人委托同一自然人进行投标的；

（14）投标文件资料不全或内容偏离本采购文件规定，询价小组认为未对采购文件作出实质性响应的；

（15）投标人未在如东县限额交易网（http://www.rudong.net/→项目投标方→区镇平台）的项目投标方业务系统进行网上报名（即下载本项目采购文件及相关招标资料）

（16）未按采购文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照采购文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（17）系统里所填投标报价与投标函的报价不一致的；

2.符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）经询价小组资格性和符合性审查，合格投标人不足三家的；

（2）所有合格投标人的报价均超过采购单位最高限价的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

**五.报价要求**

1.投标人法定代表人或经营者或法定代表授权委托人必须按时到指定地点提交投标文件。投标人法定代表授权委托人在询价过程中签署的文件、资料均作为投标文件的组成部分，具有法律效力。

2.投标文件和投标人法定代表人或经营者或法定代表授权委托人签署的文件、资料的有效期为45个日历日。

3.投标报价包括投标报价表的全部内容，且为最终报价。

4.本项目为一个完整标的，询价小组不接受有选择性、不完整或不正确的报价。

5.本项目采用固定单价的报价方式。结算时，中标单价不因任何原因而调整，工程量按实际供货数量。

6.报价应书写端正、字迹清楚、不得涂改（涂改无效）。询价小组有权将未按规定填写的报价单视为无效报价单。

7.询价小组可以允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。

8.为有助于对投标文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其投标文件进行澄清。参加询价的供应商应当以书面形式进行确认。

9.如询价小组认为总报价最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则询价小组有权取消其成交资格，按顺序由总报价次低的供应商递补，以此类推。

**六.投标要求**

1.投标文件：投标人必须按照本采购文件要求制作投标文件，投标文件内容见“第四部分 投标文件格式”。

2.投标文件必须由投标人法定代表人或经营者或法定代表授权委托人递交。

**七.其它说明**

1.无论本次询价采购的过程和结果如何，投标人自行承担所有与本次采购有关的全部费用。

2. 中标后，成交供应商签订合同前须缴纳中标价的3%为履约保证金，履约保证金在全部货物供货及安装结束并经采购人验收合格后全额无息退还。

3.成交供应商应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，采购人不另行给付，费用缴纳的标准成交供应商可向有关部门查询。

4.投标人如对本采购文件中的需求有疑问或不明之处，可与采购人联系，采购人对采购项目需求有解释权。

5.采购方不解释落标原因，不退还投标文件。

**第四章 投标文件格式**

**一.投标文件的数量、制作及密封**

1.投标文件分为资审文件和经济标文件两个部分。

2.各投标单位须按采购文件要求将“资审文件”的组成文件上传至“资审文件”内，将按采购文件要求的“经济标文件”的组成文件上传至“经济标文件”内。

3.投标文件内容

投标文件（A资审文件和B经济标文件）必须按照以下格式制作（采购文件后附的表格各投标人必须使用，不得更改，否则作无效标处理），资审文件部分须按照顺序进行编制。以下带\*内容必须全部提供，并加盖公章。

1. 资审文件部分：

\*1. 法定代表人或经营者身份证明书（格式见附件一）、法定代表人或经营者第二代身份证复印件。**自然人投标仅须提供第二代身份证复印件。**

\*2.法定代表人或经营者授权委托书（格式见附件二）、授权委托人（即经办人）第二代身份证复印件（法定代表人或经营者本人来投标的不需要提供）。**自然人投标无需提供。**

\*3.有效的营业执照复印件。**自然人投标无需提供。**

4.投标人认为有必要提供的其它资料（除经济标部分）。

注：

（1）资审文件部分必须按以上第1-3项的顺序以PDF 格式上传至系统内相应位置：“资审文件部分”上传至“资审文件”内。资审文件部分不合格的投标供应商，其“经济标部分”不参加评审，具体操作流程详见《操作手册》，请投标人登录“公共资源交易平台-项目投标方”的登录页面下载《操作手册》。

（2）各投标单位上传的投标文件提交前，请认真复查自己的投标文件制作的清晰情况，如投标文件不清晰，影响评标结果的，一律由投标人自行承担。

B、经济标部分：

\*1、投标函（格式见附件三）；

\*2、工程量清单（格式见附件四）

（注：系统里填投标报价必须与投标函的报价一致，如投标人填写错误造成废标，后果自负。）

注： 完整的一套经济标部分必须以 PDF 格式上传至系统内相应位置：“经济标部分”按要求分别上传至“经济标文件”里的投标函和工程量清单内。具体操作流程详见《操作手册》，请投标人登录“公共资源交易平台-项目投标方”的登录页面下载《操作手册》。

**第五章 附 件**

附件一：法定代表人或经营者身份证明书；

附件二：法定代表人或经营者授权委托书；

附件三：投标函；

附件四：工程量清单

**附件一：**

法定代表人或经营者身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性别：年龄：

职务：系： (投标单位名称) 的法定代表人或经营者。

特此证明

投标单位(加盖公章)：

日 期： 年 月 日

**附件二：**

**法定代表人或经营者授权委托书**

如东县曹埠镇跨岸村股份经济合作社：

本授权书声明：

我（姓名），系（投标人全称）的法定代表人或经营者，现授权（姓名）为我公司的授权委托人，以我公司的名义参加**如东县曹埠镇2025年跨岸村五位一体垃圾桶采购**的投标，全权代表我公司处理本次招投标的一切事宜。

授权委托人在本项目采购过程中所签署的一切文件、承诺和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。

授权委托人情况：

姓名： 职务：

身份证号码：

联系电话： 传真：

单位名称（加盖公章）：

法定代表人或经营者（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件三：**

**投标函**

如东县曹埠镇跨岸村股份经济合作社：

一、采购项目名称：**如东县曹埠镇2025年跨岸村五位一体垃圾桶采购**

二、我单位将遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，并根据该项目采购文件的规定，经考察现场和研究采购文件后，**愿以人民币（大写） 作为投标报价，**按采购文件的要求承包本次采购范围内的全部工程。

投 标 人(加盖公章)： （自然人无需盖章）

法定代表人或经营者或自然人(签字或盖章)：

年 月 日

**附件四：**

**工程量清单报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量 单位** | **工程量** | **单位：元** | |
| **全费用综合单价** | **合价** |
|
| 1 | 240L加厚有盖有轮 | 1、符合国家城镇建设行业CJ/T280-2020《塑料垃圾桶通用技术条件》标准要求。  2、型式：两轮移动式塑料垃圾桶，包括桶身、桶盖、铰链、手柄、滚轮及轮轴。  3、额定容积：240L（±1%）。  4、规格尺寸：L725\*L590\*1070(±5mm）（含桶盖高度）。不含盖高度980（±5mm）、与当地环卫车辆挂车相匹配）。  5、单桶净重量：≥10.7kg，盖子重量≥1.3kg，总重量：≥15.5kg（注：净重量只包含桶身，不包含桶盖重量、滚轮、轮轴、铰链等零部件重量。）  6、桶身及桶盖采用100%高密度聚乙烯（HDPE）原生料一次注模成型。  7、塑料垃圾桶表面光滑平整、色泽均匀、耐腐蚀且具有良好的冲击韧性。为了增加桶身牢度，垃圾桶四周檐口与桶身连接处设有不少于17条加强筋，垃圾桶桶体两侧采用凹凸设计。  8、桶身壁厚≥4.7mm、桶底厚≥5.2mm，桶口及加强筋壁厚≥6mm，桶盖厚≥3.5mm。  9、桶身及桶盖材料拉伸强度不小于20MPa；桶身及桶盖材料断裂伸长率不小于250%；邵氏硬度（D）不小于63。  10、塑料垃圾桶抗冷热性、抗冲击强度、等理化性能要符合行业标准，并且能够确保色彩艳丽，至少两年以上不褪色。  11、桶盖开启方式：手开式。为了增加垃圾桶盖子的强度，把手采用两插销分断式连接。把手与桶体连接处不少于8条加强筋；桶底配有不少于42颗防磨损钢钉。  12、轮轴：采用实心钢轴，表面经过电镀锌防腐处理，坚固耐用。垃圾桶底部穿轴处不少于6条加强筋。  13、滚轮由橡胶材质外轮、聚乙烯材质内轮的实心轮组成，直径Φ200mm，采用直接插入式、内置两个销钉的防盗结构，橡胶外轮厚度不小于30mm，承载力不小于150kg；  14、桶体前口与车辆提升机架配合吊桶处配有加强筋，提高运载能力。  15、垃圾桶标识：按甲方要求，印购买方提供的图案和字体。 | 只 | 100 |  |  |
| 投标报价，大写：   小写： | | | | | | |

注：

1. 本项目为一个完整标的，不接受不完整的投标报价。投标供应商必须对所投项目报单价，并合计总价。总价均应包括完成本次采购的所有货物、运输、安装、售后质保的价格，应包括货物成本、安装费、运输费、包装费、劳务费、保险、利润、税金、装卸、售后服务费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成上述内容所必须的材料、劳务及清单未列入但完全完成本项目所需的全部费用。
2. 如果单价和合计不符时，以单价为准；行数不够可自行添加。合价=工程量\*全费用综合单价，合价之和等于投标报价。

3.投标供应商应在完全满足采购需求的条件下，对所投采购项目进行报价。不能完全响应采购文件的实质性要求和条件的将按无效投标处理。

投标供应商（加盖单位公章）：（自然人无需盖章）

法定代表人或经营者或自然人（签字或盖章）：

年 月 日